Tegnap délután megcsináltam a PIC-es verziót. TMR0 nélkül is meg lehetett volna oldani
időzítésekkel egy ciklusban. De miért ne bonyolítsam túl? Először 3,2768 Mhz-es
kvarccal próbálkoztam, de a megszakítás sehogy nem jött ki kerek értékre.
Nemtom mások hogy csinálják?
A hardwaret nem próbáltam le. 32768 Hz-es kvarccal még nem dolgoztam, de a PIC adatlap
szerint 15pF kondik passzolnak hozzá. Én az egyik helyére állíthatót tennék be hogy
az órajel pontossága állítható legyen. A BCY58 csak 1A-rel terhelhető. A programot 
szimuláltam. Elég pontos kb.10Us eltérés van percenként.