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A félhullima szimmetrizil6 elem impedanci
transzforméciés viszonya 1 : 4. Ennek megfelelen
egy Zg =60Q-oshullimellensllisi koaxialiskabel
felhaszndlisaval félhullima szimmetrizdlé elem
segitségével impedanciahelyesen és foldszimmet-
rikusan t4plilhatunk egy' Z,, =240 Q talpponti
ellenélldsi antennit. Ugyancz a szimmetrizilé
tag viltoztatds nélkil haszndlhato az S0/200,
70/280 és 75/300 Q-os impedancitk esetében is.
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7.6. bra. Félhulldmi szimmetrizalo elem

Az ilyen kiviteld szimmetrizilo elemet balun-
transzformétornak, vagy réviden balun-nak is szo-
kés nevezni (angol réviditése a balanced-unbalan-
ced-nek). Az elrendezés relatly savszélessége kb.
0,3, ezért birmelyik amatérsivban j6 eredménnyel
alkalmazhaté. A szimmetrizilo hurok alakja nem
KritikuS_hzikségesetén pl. a ,hosszabb” sivokban
tibbmenetes tekercs is készithet beldle, vagy bar-
‘milyen més alakzatban is elhelyezhets

Az ultrarivid hullimi és deciméteres tarto-
‘ménybeli gyari készitési antennik talpponti el-
lenélldsa szinte kivétel nélkil 240 Q korili. Ezért
ezeket az antennikat vagy kozvetleniil tv-szalag-
kébel scgitségével taplalhatjuk, vagy pedig fél-
hullémi szimmetriz4l6 tag kiozbeiktatésval fold-
szimmetrikusan 60 Q-0s koaxidlis kébel segitsé-
gével.





