 Uh:	fűtőfeszültség
 Ih:	fűtőáram
 Ua:	anódfeszültség
 Ia:	anódáram
 Ug5:	5. rács  feszültség
 Ug4:	4. rács feszültség
 Ig4:	4. rács áram
 Ug3:	fékezőrács feszültség
 Ig3:	fékezőrács áram
 Ug2:	segédrács feszültség
 Ig2:	segédrács áram
 Ug1:	vezérlőrács feszültség
 Rg1m:	maximális vezérlőrács ellenállás
 S:	meredekség
 Gain:	erősítési tényező
 Rint:	belső ellenállás
 Ra:	optimális terhelő ellenállás
 Pout:	kimenő teljesítmény
 Pa:	anód teljesítmény
