 d:	ernyőátmérő
 l:	csőhossz
 Uh:	fűtőfeszültség
 Ih:	fűtőáram
 Ug1:	első rács feszültsége (Wehnelt-henger)
 Ua1:	első anód feszültsége
 Ua2:	második anód feszültsége
 Ua3:	harmadik anód feszültsége
 D1-2:	eltérítés érzékenység (X)
 D3-4:	eltérítés érzékenység (Y)
