Hallo,
das Eagle-Layoutprogram findet Ihr unter:
www.cadsoft.de/freeware.htm

Den 10µF (C7) Kondensator auf Board 2 habe ich entgegen Carl´s Layout als Elektrolyt-Kondensator verbaut.
Mein Tesoro hatte sich nach einiger Zeit immer "aufgeschwungen" und war dadurch nicht mehr bedienbar.
Erst nach AUS und EIN-schalten lief er wieder. (Bis zum nächsten aufschwingen)
Dieser Fehler lässt sich durch den ELKO beheben.

Anbei als PDF das Layout von Carl auf dem alles beruht und die Bedienungsanleitung des Originals.

Bis dann....
PP