									Propeller Clock Base 12F683 V2.02



Beállítások:
------------

Fordításkor beállíthatók:

#define RC5AddrCheck		; Ha a sor előtt ";" van, a bázis nem figyeli a távirányító által küldött címet

#define	AutoStandby			; Ha a sor előtt ";" van, a bázis nem tér át standby üzemmódba automatikusan

;#define	WakeUpRun		; Ha a sor előtt ";" van, a bázis standby állapotba kerül a tápfeszültség megérkezésekor

#define	DeapSleeping		; Ha a sor előtt ";" van, a bázis sleep állapotban is ad táplálást a rotornak.


AutoStbyTime	EQU	.3600	; A megadott számú másodperc elteltével a bázis stabdby állapotba viszi az órát - ha engedélyezett

CCPR1LSleep		EQU	0x0C	; A  sleep módhoz tartozó kitöltési tényező. Mindeg legyen < 49 !!

CCPR1LRUN		EQU	0x28	; Az aktív módhoz tartozó kitöltési tényező. Mindeg legyen < 49 !!


Infra parancsokkal állíthatók:

A WIDTH_DN és WIDTH_UP parancsok segítségével az aktuális üzemállapothoz tartozó kitöltési tényezők értéke módosítható.
A módosításnál óvatosan járjunk el, mérjük a transzformátorra menő jel alakját.

Túl nagy kitöltési értéknél a trafó tekercse állandóan be lehet kapcsolva,
 a keletkező nagy áram miatt LE IS ÉGHET.


A beállítások mentése:
----------------------

A STORE_SETTING parancs hatására a bázis a kitöltési tényezők értékét tárolja a belső EEProm memóriájában,
 a következőkben tápfeszültség kimaradás után a mentett értékeket használja fel.



Elhatárolódás: (Nagyon apró betűkkel szedve...)
--------------

A programot mindenki a saját felelősségére használja.
Az esetleges károkért (a PWM adatok hibás beállítása miatt megégett tekercsekért, stb.)
a program szerzője nem vállal felelősséget.

