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Rangkaian Subwoofer freq 80-250Hz
Oleh Nanda Bagus

Paper Size	: A4
Ukuran PCB	: 
  Panjang	: 121mm	= 12,1cm
  Lebar		: 49mm		= 4,9cm
Tegangan Input	: 
		  Min		: 12V DC ( Tanpa Dioda Zener )
		  Max		: 24V DC
Komponen	:
		   Resistor	:
· 100Ω	= 1
· 1KΩ	= 1
· 1K5Ω	= 2
· 3K9Ω	= 1
· 10KΩ	= 2
· 22KΩ	= 2
· 47KΩ	= 2
· 100KΩ	= 6
· 220KΩ	= 1
   Kapasitor	:
· 10nF		= 1
· 100nF		= 1
· 10uF/50V	= 6
· 0.22uF/25V	= 2
· 100uF/25V	= 2
    Dioda	:
· Zener 5V1 	= 2
    IC		:
· LM 324 N	= 1

Pandangan Atas
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Pandangan bawah mirror untuk sablon, ukuran sudah sesuai dengan aslinya / siap cetak
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Pandangan bawah 
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