
Bosch MES 3500 gyümölcscentrifuga

FNR-07K431 Varisztor van bent
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14N471K (VAR14-300)
VARISZTOR 300V



JVR 10N 471K
VARISZTOR 300V 470V 2500
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Fébb jellemzdk

K varisztor feszilitsége 4304
Feszilltség varisztor tolerancia =10%
Maximalis izemi fesziltség AC 275V
Maximalis izemi fesziiitség DC 350V
Maximalis izemi fesziltség 7104
Kioldo aram 504
Névieges teljesitmény 600 mW
Kapacitds (1 kiiz-en) 450 pF.
Felszerelési modszer PIN

haz VAR-07
Mitkodési homérsékiet -40..85°C
méret 7x7mm

Jegyzetek Varisztor lemez




