Ez az IR távirányító, amit arra tudsz használni, hogy másik eszközöket vagy körutakat irányítson 8 eszközig.
A vezérlőkódokat küldik RC5 formátumban, amit körülbelül 38-ig moduláltak, kHz hordozó frequecy.The IR adó, 
amit meghajtott a CR2016, melyik van egy 3 V gomb Cells Battery cr2016.kiterjeszteni annak az életét, 
hogy az az elem, ami ezt teszi, az idő legnagyobb részén keresztül beletenni a CPU-t ALVÓ ÜZEMMÓDBA, 
és nyomdok-csak fent mikor egy kulcs kényszer alatt.


adó
PIC16F630 az adónak a szíve, amit arra használtak, hogy IR parancsot küldjön vevőkészüléknek.
ez szintén 38-at létrehoz KHz vivőfrekvencia.The CR2016 3 éves V elem, ami ellátás a körútért.
Mikor bármilyen kulcs nyomott a CPU azért fáradozik ALVÓ ÜZEMMÓDBAN, 
hogy baterryhatalom-fogyasztást és nyomdokot csökkentsen-csak fent mikor bármilyen kulcs szorongott.
Virrasztani-az ALVÓ ÜZEMMÓDBÓL, 
a CPU-ból való, CPU hosszában használat közbeszól változásjellemzőn melyik szólt közbe mikor az 
állam PORTA változáson akkor a programvégrehajtás egy közbeszól van a megszakításvektornál, 
ha az globális közbeszól nem teszik lehetővé, a program elkezdi a SLEEP utasítás után végrehajtani a 
kódjog első sorozatát. az szolgáltatógyakorlatot szakít félbe a szoftver le fogja tapogatni azt a kulcsot,
 ami szorongott és parancsot küld IRnek, megfelelő kulccsal szorongott. 

Vevőkészülék
A vevőkészülék szintén arra használja PIC16F630, hogy akkor irányítson minden funkciót.
Amikor hatalmat alkalmaznak körútra, a CPU-ba, megkérdezni az IR inputot jelezni fog melyik az output IR dekódolóból, 
amit module(TSOP4838).After IR megkapott, a CPU, dekódolja az IR parancsot és kanyart
 a berregőn 60-ról mS sípjelhangot létrehozni. Ha tudni akarod, hogy hogyan lehet dekódolni a RC5 formátumot, 
olvass fel ebből a honlapból.
Az output (váltás) munka pecekként, amit így termeltek, mikor a helyes IR parancs dekódol teljes az output 
fordulni fog és ha ugyanaz az IR parancs üzent megint, az output le fog fordulni.
