OK Mégsem
Szia bbatka!
0
0
Hobbivasút | HESTORE | Receptoldal | Kislexikon
OK

Fórum témák › Elektronikában kezdők kérdései › Csöves erősítő készítése › Ez milyen alkatrész-készülék? › Ki mit épített? › AVR - Miértek hogyanok › PIC kezdőknek › NYÁK-lap készítés kérdések › [OFF] Pihenő pákások témája - Elektronika, és politikamentes topik • Villanyszerelés • Geiger-Müller számláló (hobbi) • Felajánlás azaz, ingyen elvihető • 3D nyomtató házilag • Elektromos kerékpár (robogó) elektronika • IMI villanymotor • Rendelés külföldről (eBay - Paypal) • Számítógép hiba, de mi a probléma? • LED rákötése 230V-ra • Propeller Clock • Erősítő probléma • Labortápegység készítése • Autórádió (fejegység) problémák, kérdések, válaszok • Futópad • Savas akkumulátor • Folyamatábrás mikrokontroller programozás Flowcode-dal • VF3 - 6 végerősítő • HESTORE.hu • Kapcsolási rajzot keresek • Erősítő mindig és mindig • Vezetékes telefon szerelés • Hangsugárzó építés, javítás - miértek, hogyanok • Hangváltók (készítése) • Jack dugó és fülhallgató • PLC kérdések • Villanymotor mi a hiba? • Vicces - mókás történetek • MIG/MAG/Co2 hegesztő készülékek házilag • Inverteres hegesztőtrafó • CNC építése házi alkatrészekből az alapoktól • Kapcsolóüzemű táp 230V-ról • Probléma a kábel TV-vel • Gázkazán vezérlő hibák • Kombikazán működési hiba • Westen 240 Fi gázkazán hiba • SAL autós erősítő hiba • Rádióamatőrök topikja • Számítógép történelem • Erősítőhöz való hangsugárzó védelem (koppanásgátló) • Muzeális készülékek-alkatrészek restaurálása • NYÁK terv ellenőrzése • Tápegységgel kapcsolatos kérdések • DC motor (lámpa) PWM szabályzása • Hegesztőtrafó egyenirányítása • Időzítő • Arduino • LCD monitor probléma • Hangra forgásirányt váltó motor • Földhurok, avagy mit csináljunk, mikor minden zúg • TV hiba, mi a megoldás? • Oszcilloszkóp vétel, mit gondoltok? • WiFi / WLAN alapkérdések • Lézerdióda • Aktív hangváltó • BMP085 és BMP180 Digitális Nyomásérzékelő Alkalmazása AVR-rel » Több friss téma | Cikkek » U.K.T. U.K.T. Szerző: Ge Lee, idő: 8:06, Olvasva: 692
Lapozás: |  | OK |  |  |  | 8 / 9 |  |
A hegesztő munkakábelek csatlakozására van a NYÁK-on két külön kivezetés, ezeket egy 5-ös fúróval ki kell fúrni, és egy 5-ös csavarral rátehetők a 6-os kábelvégsaruk, amibe előtte a hegesztő munkakábeleket beleforrasztottuk vagy préseltük. A furatok fóliaoldalára érdemes ráforrasztani egy 5-ös alátétet, hogy a csavarok húzásakor és lazításakor ne sérüljön meg a NYÁK-on a fólia. Ezokból a csavaranyát nem érdemes ráforrasztani, mert ha véletlenül elfordulna meghúzás közben, akkor letépheti a NYÁK-ról a rézfóliát is. Készítettem egy képet, hogy nálam hogy nézett ki ez a tesztek során: A primer körben lévő biztosíték értékét a használandó teljesítményigényhez kell igazítani. Hogy ez pontosan mennyi, azt nem mértem meg, mert hegesztéskor kiemeltem a biztosítékot, és ideiglenesen, alul, a NYÁK-on egy 0,5 mm átmérőjű huzaldarabbal helyettesítettem. Ami biztos, hogy legalább 4 A-es biztosíték kell ahhoz, hogy egyáltalán be lehessen kapcsolni a tápegységet, mert a 2 db 4,7 Ω-os NTC ellenére is folyik akkora töltőáram az üres pufferekbe, hogy egy 2A-es biztosítékot már a bekapcsoláskor kiolvaszt. Meghibásodási lehetőségek, üzembiztosság: Amennyiben az áramkört a megfelelő alkatrészekkel építettük meg, és gondosan élesztettük, a használatból adódóan a potméterek meghibásodásán kívül más problémával elvben nem szembesülhetünk. Lássuk mihez vezetnének ezek: A kimenet feszültsége a trafó áttételének, és az impulzus szélesség (PWM) modulációnak megfelelően alakul. Ezzel nincs is semmi probléma, egészen addig, amíg rendesen működik a tápegység. Azonban, ha valami oknál fogva megszűnik a visszacsatolás (mert mondjuk megszakad a feszültséget állító potméter), akkor a feszültség 63 V fölé fog emelkedni a szekunder pufferen, ami annak a tönkremeneteléhez vezet. Ennek megelőzésére érdemes beépíteni néhány plusz alkatrészt, ami a kapcsolási rajzon túlfeszültség-védelemként szerepel. Ha tegyük fel tönkremegy a feszültség-potméterünk, és a kimenet feszültsége elkezdene emelkedni, akkor a zéneres - optocsatolós kis áramkör 63 V körül limitálni fogja a kimenet feszültségét, ezzel együtt kigyullad az optocsatolóval soros LED is, és figyelmeztet minket a hibára. Ez a kiegészítő áramkör utólag készült el, így a vezérlőpanelra még nem lett rátervezve. Ezt utólag kell beépíteni, a panel némi módosításával, úgy, hogy a vezérlőpanelre egy plusz tüskével fel kell vinni a kimenet feszültségét is a potmétertől, aminek a vezetősávja éppen ott megy alatta. Az áramszabályozó potméter meghibásodása esetnén a legrosszabb, ami történhet, hogy a maximális körülire beállítható áram fog folyni a kimenet felé. A NYÁK-on a nagyáramú részek fóliáira forrasszunk pluszban rézvezetőt, a primer oldalra elég egy 1,5-ös tömör rézkábel belső ere, a szekunderre pedig - főleg a hegesztő kimenetig - 3-4 mm átmérőjű réz sodratot. A cikk még nem ért véget, lapozz!
Következő: |  | »» |  |  |  | 8 / 9 |  |
Értékelések: 21 db, Átlag: 5 | Figyelő • Flip-Flop? Bistabil? Buffer? Saját menü Hirdetés Frissek Hírek.xml 2017. Feb, 02. Csü 15:55:51 Jelenleg 504 fő olvassa az oldalt Online tagok: » Megjelenítés (209)

A használat feltételei • GY.I.K., Használati útmutató és szabályok • Impresszum
• Médiaajánlat • Bannereink & logóink • Hiba jelentése
K�rlek v�rj...
Galéria: 3pcs-thyristor-t10-25-u2-1200v-25A.jpg