OK Mégsem
Szia bbatka!
0
0
Hobbivasút | HESTORE | Receptoldal | Kislexikon
OK

Fórum témák › Elektronikában kezdők kérdései › Csöves erősítő készítése › Ez milyen alkatrész-készülék? › Ki mit épített? › AVR - Miértek hogyanok › PIC kezdőknek › NYÁK-lap készítés kérdések › [OFF] Pihenő pákások témája - Elektronika, és politikamentes topik • Villanyszerelés • Geiger-Müller számláló (hobbi) • Felajánlás azaz, ingyen elvihető • 3D nyomtató házilag • Elektromos kerékpár (robogó) elektronika • IMI villanymotor • Rendelés külföldről (eBay - Paypal) • Számítógép hiba, de mi a probléma? • LED rákötése 230V-ra • Propeller Clock • Erősítő probléma • Labortápegység készítése • Autórádió (fejegység) problémák, kérdések, válaszok • Futópad • Savas akkumulátor • Folyamatábrás mikrokontroller programozás Flowcode-dal • VF3 - 6 végerősítő • HESTORE.hu • Kapcsolási rajzot keresek • Erősítő mindig és mindig • Vezetékes telefon szerelés • Hangsugárzó építés, javítás - miértek, hogyanok • Hangváltók (készítése) • Jack dugó és fülhallgató • PLC kérdések • Villanymotor mi a hiba? • Vicces - mókás történetek • MIG/MAG/Co2 hegesztő készülékek házilag • Inverteres hegesztőtrafó • CNC építése házi alkatrészekből az alapoktól • Kapcsolóüzemű táp 230V-ról • Probléma a kábel TV-vel • Gázkazán vezérlő hibák • Kombikazán működési hiba • Westen 240 Fi gázkazán hiba • SAL autós erősítő hiba • Rádióamatőrök topikja • Számítógép történelem • Erősítőhöz való hangsugárzó védelem (koppanásgátló) • Muzeális készülékek-alkatrészek restaurálása • NYÁK terv ellenőrzése • Tápegységgel kapcsolatos kérdések • DC motor (lámpa) PWM szabályzása • Hegesztőtrafó egyenirányítása • Időzítő • Arduino • LCD monitor probléma • Hangra forgásirányt váltó motor • Földhurok, avagy mit csináljunk, mikor minden zúg • TV hiba, mi a megoldás? • Oszcilloszkóp vétel, mit gondoltok? • WiFi / WLAN alapkérdések • Lézerdióda • Aktív hangváltó • BMP085 és BMP180 Digitális Nyomásérzékelő Alkalmazása AVR-rel » Több friss téma | Cikkek » U.K.T. U.K.T. Szerző: Ge Lee, idő: 8:06, Olvasva: 627
Lapozás: |  | OK |  |  |  | 5 / 9 |  |
A trafó méretezése az alábbi képlet szerint történik: n=U·tbe/ΔB/A ahol az n a menetszám, az U a primer feszültség ami kb. 320 V, a tbe a bekapcsolási idő szekundumban, a ΔB az indukcióváltozás mértéke Teslában, az A pedig a mágneses, vagy vaskeresztmetszet négyzetméterben. A NYÁK-ot úgy alakítottam ki, hogy az ETD59-es mag még beleférjen, illetve nyilván aki ettől kisebbet szeretne használni, mert kisebb teljesítményű tápegységet akar építeni, az átrajzolhatja kisebbre. A másik mag, ami közvetlenül beépíthető, az a 60x30x20-as ferritgyűrű amit jómagam is használtam. Ez egy M2TNC névre hallgató anyagú, magyar gyártmányú, szigetelt ferritgyűrű, 2,9 cm2 keresztmetszettel. Nézzük a konkrét méretezési példát! Tehát van kb. 320 V primer feszültségünk. A bekapcsolási idő a frekvenciából és a kitöltési tényezőből adódik: ha a frekvencia 48 kHz, akkor annak a periódusideje 1/48000 azaz 20,8 μs. Az IC maximális kitöltési tényezője 49% körül van, tehát 20,8x0,49=10,19. Kerekítsük 10,2 μs-ra, ennyi lesz a maximális bekapcsolási idő. Az indukcióváltozás értéke függ az alkalmazott ferrit minőségétől, illetve attól is hogy mekkora melegedést engedünk meg a ferritmagban. Az általam használt M2TNC anyag 0,3 Tesla mellett 60-65 °C-ra melegszik fel üresjáratban, ami egyáltalán nem tekinthető magas értéknek, mivel általában a teljesítményátvitelre készült ferritmagoknak a tömegegységre vonatkoztatott veszteségi teljesítménye (átmágnesezési vesztesége) 80-90 °C környékén a legkisebb. Viszont ez a hőmennyiség a rátekert huzalt is melegíteni fogja, tehát ha nem akarjuk, hogy a kész trafónk nagyon meleg legyen, akkor érdemes kisebb gerjesztéssel számolni. Persze ez a dolog csak hegesztő üzemmódban, üresjáratban, illetve nagyon nagy terhelések esetében van így, egyéb esetben a kitöltési tényező a PWM miatt 49%-nál mindig kevesebb lesz, tehát a mag is kevésbé fog melegedni. A gyakorlatban erre a magra 0,28 T gerjesztéssel számoltam, ekkor üresjáratban a mag teljes kitöltés esetén kb. 50 °C-ra melegedett fel hűtés nélkül, dobozba építve pedig ventilátoros hűtése is lesz a tápegységnek, azaz még jobb lesz a helyzet. Tehát a primer menetszám: 320 V·0,0000102 s/0,28 T/0,00029 m2. Elvégezve a szorzást és a két osztást, kijön, hogy 40,197, azaz 40 menet lesz a primer menetszám. Az áttételt 3,6 körülire választva a szekunder menetszám pedig 11 menet lesz. Így a 60x30x20-as gyűrű menetszámai 48 kHz-re: primer: 40 menet, szekunder: 11 menet. Az ETD59-es mag esetén pedig a primer: 32 menet, szekunder: 9 menet. A primer tekercsnek maximum 1,5-1,8 mm2 keresztmetszetűnek kell lennie, mivel az átfolyó terhelőáram csak az egyik félperiódusban fogja azt melegíteni. Ezt a keresztmetszetet célszerűen 0,4-es huzalok összefogásával érdemes kialakítani, mert az még könnyen ráhajtható kisebb rádiuszra is. A szekunder tekercs keresztmetszete pedig az áttételnek megfelelően arányosan nagyobb. A gate trafó ugyanígy számolandó, csak annál 0,08-0,1 T-val számolunk. Ez egy jól bevált gyakorlati érték, mert ha ennél többel, vagy kevesebbel számolunk, akkor a gate trafó szórása és a mágnesező árama miatt egyéb problémák jönnek elő. Az általam használt EF25-ös gate trafó menetszámai 48 kHz-re: primer: 24 menet, szekunderek: 25-25 menet. A tekercsek 3 sorban, egymáson vannak, a primer tekercs van középen, és köztük 3-3 réteg szigetelőanyag van, a huzal átmérője 0,25-0,3 körül megfelelő, így elfér egy tekercs egy sorban a kúszóút miatt betett szigetelőanyagok közé. A tekercsek bekötése a rajz szerinti, de a NYÁK terven is jelöltem (ak=alsó kezdet, av=alsó vég, fk=felső kezdet és így tovább). Az áramváltó trafó magja 23x13x7-es méretű M2TNC anyagú ferritgyűrű, a primer 1 menet, a szekunder 80 menet, 0,4-es huzalból, amiből a 80 menet 1 sorban ráfér a magra. A fojtótekercs régi TV készülékből bontott, U57-es ferritmag egyik fele, erre kell feltekerni 20 menetet a 48 μH induktivitáshoz. A nálam beépített példány fél magjának mért AL értéke 124. A cikk még nem ért véget, lapozz!
Következő: |  | »» |  |  |  | 5 / 9 |  |
Értékelések: 19 db, Átlag: 5 | Figyelő • Flip-Flop? Bistabil? Buffer? Saját menü Hirdetés Frissek Hírek.xml 2017. Feb, 02. Csü 15:55:51 Jelenleg 504 fő olvassa az oldalt Online tagok: » Megjelenítés (209)

A használat feltételei • GY.I.K., Használati útmutató és szabályok • Impresszum
• Médiaajánlat • Bannereink & logóink • Hiba jelentése
K�rlek v�rj...
Galéria: 3pcs-thyristor-t10-25-u2-1200v-25A.jpg