OK Mégsem
Szia bbatka!
0
0
Hobbivasút | HESTORE | Receptoldal | Kislexikon
OK

Fórum témák › Elektronikában kezdők kérdései › Csöves erősítő készítése › Ez milyen alkatrész-készülék? › Ki mit épített? › AVR - Miértek hogyanok › PIC kezdőknek › NYÁK-lap készítés kérdések › [OFF] Pihenő pákások témája - Elektronika, és politikamentes topik • Villanyszerelés • Geiger-Müller számláló (hobbi) • Felajánlás azaz, ingyen elvihető • 3D nyomtató házilag • Elektromos kerékpár (robogó) elektronika • IMI villanymotor • Rendelés külföldről (eBay - Paypal) • Számítógép hiba, de mi a probléma? • LED rákötése 230V-ra • Propeller Clock • Erősítő probléma • Labortápegység készítése • Autórádió (fejegység) problémák, kérdések, válaszok • Futópad • Savas akkumulátor • Folyamatábrás mikrokontroller programozás Flowcode-dal • VF3 - 6 végerősítő • HESTORE.hu • Kapcsolási rajzot keresek • Erősítő mindig és mindig • Vezetékes telefon szerelés • Hangsugárzó építés, javítás - miértek, hogyanok • Hangváltók (készítése) • Jack dugó és fülhallgató • PLC kérdések • Villanymotor mi a hiba? • Vicces - mókás történetek • MIG/MAG/Co2 hegesztő készülékek házilag • Inverteres hegesztőtrafó • CNC építése házi alkatrészekből az alapoktól • Kapcsolóüzemű táp 230V-ról • Probléma a kábel TV-vel • Gázkazán vezérlő hibák • Kombikazán működési hiba • Westen 240 Fi gázkazán hiba • SAL autós erősítő hiba • Rádióamatőrök topikja • Számítógép történelem • Erősítőhöz való hangsugárzó védelem (koppanásgátló) • Muzeális készülékek-alkatrészek restaurálása • NYÁK terv ellenőrzése • Tápegységgel kapcsolatos kérdések • DC motor (lámpa) PWM szabályzása • Hegesztőtrafó egyenirányítása • Időzítő • Arduino • LCD monitor probléma • Hangra forgásirányt váltó motor • Földhurok, avagy mit csináljunk, mikor minden zúg • TV hiba, mi a megoldás? • Oszcilloszkóp vétel, mit gondoltok? • WiFi / WLAN alapkérdések • Lézerdióda • Aktív hangváltó • BMP085 és BMP180 Digitális Nyomásérzékelő Alkalmazása AVR-rel » Több friss téma | Cikkek » U.K.T. U.K.T. Szerző: Ge Lee, idő: 8:06, Olvasva: 672
Lapozás: |  | OK |  |  |  | 6 / 9 |  |
A trafók szigetelésére csak a kimondottan erre a célra gyártott szalagok alkalmasak, mást ne használjunk! Ezek a mylar és egyéb, más néven kapható poliészter ragasztó szalagok, amik általában 0,06 mm vastagságú poliészter fóliák, aminek az egyik fele ragasztóval bevont, és színezettek, a színük általában sárga, fehér vagy kék, és kb. 150-180 °C-ig hőállóak. A másik a kapton, ez poliamid vagy poliimid alapanyagú, szintén ragasztóval bevont szalag. A mechanikai tulajdonságai nem olyan jók, mint a poliészternek, mert könnyebben szakad, viszont a hőállósága sokkal jobb, és mindkettőről elmondható, hogy nagyon jó szigetelőképességgel rendelkeznek. Mivel a gate és a teljesítménytrafó is - a feladatuk ellátása mellett - betöltik a galvanikus leválasztás szerepét is, ezért az elkészítésüknél fokozott figyelemmel kell eljárni. A primer és a szekunder tekercseik között 3 réteg szigetelést alkalmazzunk. Gyűrű mag esetében egyszerű dolgunk van, mert a primer tekercset, elkészülte után, a mag teljes kerületében körbetekerjük szigetelőanyaggal, 3 rétegben. Az E vagy ETD mag esetén bonyolódik annyival a dolog, hogy a csévét nem használhatjuk ki teljes szélességében, hanem mindkét szélén el kell hagyni 2-3 mm távolságot ahova szigetelőanyagot kell feltekerni, az úgynevezett kúszóutat ki kell tölteni. Erre biztonsági okokból van szükség, hogy a primer és a szekunder tekercsek ne „láthassák” közvetlenül egymást, csak a szigetelőanyagon keresztül. Ha van a trafóban bárhol olyan hely, ahol a primer és a szekunder huzal szabadon marad, és a kettő közé bármi szennyező anyag (folyadék, pára, akármi) kerül, és az vezetővé válik, akkor - ha valami oknál fogva nem tökéletes a huzal lakkszigetelése (zománc) - a trafónk már nem fogja tudni ellátni a galvanikus leválasztás szerepét, és akár áramütést is okozhat! Készítettem egy metszeti rajzot, hogy hogyan néz ki a helyesen és a helytelenül elkészített trafó szigetelése, utóbbira sajnos gyári készülékekben is látni néha példát. A helytelen feliratú képen piros vonallal jelöltem azokat a szakaszokat, ahol a már említett esetben átvezethet a primer és a szekunder tekercs, azaz megszűnhet a galvanikus leválasztás. A képen a helyesen és a helytelenül elkészített trafó metszete látható: Ezen a képen a gate trafó szerkezete látható: Itt pedig az elkészült gate trafón a kúszóutak kitöltése szigetelőannyaggal: A transzformátorok elkészítését egy, a képen látható „tekercselőgéppel” nagyban megkönnyíthetjük, ami nem más, mint egy 12 V-os Trabant ablaktörlőmotor, a tengelyén egy olcsó fúrótokmánnyal. A cséve tartóját egy fahasábból, vagy két, méretre vágott NYÁK darabból is elkészíthetjük, amit aztán egy vékony rézrúdra, vagy csavarra forrasztva, már be tudunk fogni a tokmányba. A motor a csavarjaival rögzíthető egy állványhoz, amihez készíthető még egy egyszerű huzalvezető és feszítő is. A cikk még nem ért véget, lapozz!
Következő: |  | »» |  |  |  | 6 / 9 |  |
Értékelések: 20 db, Átlag: 5 | Figyelő • Flip-Flop? Bistabil? Buffer? Saját menü Hirdetés Frissek Hírek.xml 2017. Feb, 02. Csü 15:55:51 Jelenleg 504 fő olvassa az oldalt Online tagok: » Megjelenítés (209)

A használat feltételei • GY.I.K., Használati útmutató és szabályok • Impresszum
• Médiaajánlat • Bannereink & logóink • Hiba jelentése
K�rlek v�rj...
Galéria: 3pcs-thyristor-t10-25-u2-1200v-25A.jpg