OK Mégsem
Szia bbatka!
0
0
Hobbivasút | HESTORE | Receptoldal | Kislexikon
OK

Fórum témák › Elektronikában kezdők kérdései › Csöves erősítő készítése › Ez milyen alkatrész-készülék? › Ki mit épített? › AVR - Miértek hogyanok › PIC kezdőknek › NYÁK-lap készítés kérdések › [OFF] Pihenő pákások témája - Elektronika, és politikamentes topik • Villanyszerelés • Geiger-Müller számláló (hobbi) • Felajánlás azaz, ingyen elvihető • 3D nyomtató házilag • Elektromos kerékpár (robogó) elektronika • IMI villanymotor • Rendelés külföldről (eBay - Paypal) • Számítógép hiba, de mi a probléma? • LED rákötése 230V-ra • Propeller Clock • Erősítő probléma • Labortápegység készítése • Autórádió (fejegység) problémák, kérdések, válaszok • Futópad • Savas akkumulátor • Folyamatábrás mikrokontroller programozás Flowcode-dal • VF3 - 6 végerősítő • HESTORE.hu • Kapcsolási rajzot keresek • Erősítő mindig és mindig • Vezetékes telefon szerelés • Hangsugárzó építés, javítás - miértek, hogyanok • Hangváltók (készítése) • Jack dugó és fülhallgató • PLC kérdések • Villanymotor mi a hiba? • Vicces - mókás történetek • MIG/MAG/Co2 hegesztő készülékek házilag • Inverteres hegesztőtrafó • CNC építése házi alkatrészekből az alapoktól • Kapcsolóüzemű táp 230V-ról • Probléma a kábel TV-vel • Gázkazán vezérlő hibák • Kombikazán működési hiba • Westen 240 Fi gázkazán hiba • SAL autós erősítő hiba • Rádióamatőrök topikja • Számítógép történelem • Erősítőhöz való hangsugárzó védelem (koppanásgátló) • Muzeális készülékek-alkatrészek restaurálása • NYÁK terv ellenőrzése • Tápegységgel kapcsolatos kérdések • DC motor (lámpa) PWM szabályzása • Hegesztőtrafó egyenirányítása • Időzítő • Arduino • LCD monitor probléma • Hangra forgásirányt váltó motor • Földhurok, avagy mit csináljunk, mikor minden zúg • TV hiba, mi a megoldás? • Oszcilloszkóp vétel, mit gondoltok? • WiFi / WLAN alapkérdések • Lézerdióda • Aktív hangváltó • BMP085 és BMP180 Digitális Nyomásérzékelő Alkalmazása AVR-rel » Több friss téma | Cikkek » U.K.T. U.K.T. Szerző: Ge Lee, idő: 8:06, Olvasva: 693
Lapozás: |  | OK |  |  |  | 9 / 9
Az áramkör élesztését a primer feszültség nélkül kezdjük. Külső labortápról adunk 14 V feszültséget a vezérlőpanelnek, ekkor az IGBT-k gate-jein meg kell jelenni a 48 kHz-es négyszögjelnek, és az ábra szerint kell kinézniük. A két IGBT-n ugyanolyan fázisú jelnek kell lenni. Ha van kétcsatornás szkópunk, akkor azzal meg tudjuk ezt nézni. A labortápból a vezérlő áramkörnek 90-110 mA körüli áramot kell felvenni. Amennyiben van 120-150 V körüli áramkorlátos DC tápegységünk, akkor arra ráköthetjük a tápegységet, ekkora feszültségről már működnie kell, leellenőrizhető, hogy működik-e egyáltalán a feszültségszabályozás. Ha nincs, akkor közvetlenül, vagy leválasztó trafón keresztül a hálózatra kell kötni. Ilyenkor a negatív kimenetet egy Y kondenzátorral kössük le a hálózat védőföldjére. Az áramváltó trafó lezáró ellenállása az élesztés során kezdetben 47-100 Ω körüli legyen, és győződjünk meg róla hogy működik-e rendesen a feszültség és az áramszabályozás, tehát állítható-e a feszültség 3 és kb. 54 V között, illetve egy kisebb terheléssel nézzük meg, hogy tudjuk-e állítani az áramot a terhelésen, ami ilyenkor maximum néhány A lehet, illetve az árampotival le kell tudnunk tekerni a kimenetet nullára. Ha minden rendben működik, akkor kicserélhetjük az áramváltó lezáró ellenállását a kívánt értékűre, és használatba vehetjük a tápegységet, vagy a hegesztőt. A tápegység feszültségmérővel könnyen kiegészíthető, aminek tápfeszültség akár a ventilátorok 11 V-jából is nyerhető. Az áram mérésére pedig vagy beiktatunk a kimenetre egy 0,01 Ω-os, nagy áramú söntöt, vagy az áramszabályozáshoz hasonló áramváltós megoldással a szekunder kör áramát mérjük, és az áramjelet átalakítva feszültséggé, azt egy műszerrel kijelezzük. A tápegység határait a tesztek során nem feszegettem, ez az után építőkre vár. A hegesztőáram értékével lehetőleg ne menjünk 90 A fölé. Ez általában a ház körüli munkákhoz elég, és mivel 120 A-nyi diódánk van a szekunder oldalon, így azokban sem teszünk kárt zárlat esetén sem. A tesztek során 80 A körüli árammal hegesztettem, ami a potival kb. 25-30 A-ig tekerhető le, ennél kisebb értéknél a vezérlés leáll. Az áramkör NYÁK-terve letölthető lay formátumban a képre kattintva: Készítettem még néhány, nagyobb méretű képet a teljes áramkörről és néhány áramköri részletről: A tápegység elkészítéséhez mindenkinek meleg pákát kívánok!
Következő: |  | »» |  |  |  | 9 / 9
Értékelések: 21 db, Átlag: 5 | Figyelő • Flip-Flop? Bistabil? Buffer? Saját menü Hirdetés Frissek Hírek.xml 2017. Feb, 02. Csü 15:55:51 Jelenleg 504 fő olvassa az oldalt Online tagok: » Megjelenítés (209)

A használat feltételei • GY.I.K., Használati útmutató és szabályok • Impresszum
• Médiaajánlat • Bannereink & logóink • Hiba jelentése
K�rlek v�rj...
Galéria: 3pcs-thyristor-t10-25-u2-1200v-25A.jpg