OK Mégsem
Szia bbatka!
0
0
Hobbivasút | HESTORE | Receptoldal | Kislexikon
OK

Fórum témák › Elektronikában kezdők kérdései › Csöves erősítő készítése › Ez milyen alkatrész-készülék? › Ki mit épített? › AVR - Miértek hogyanok › PIC kezdőknek › NYÁK-lap készítés kérdések › [OFF] Pihenő pákások témája - Elektronika, és politikamentes topik • Villanyszerelés • Geiger-Müller számláló (hobbi) • Felajánlás azaz, ingyen elvihető • 3D nyomtató házilag • Elektromos kerékpár (robogó) elektronika • IMI villanymotor • Rendelés külföldről (eBay - Paypal) • Számítógép hiba, de mi a probléma? • LED rákötése 230V-ra • Propeller Clock • Erősítő probléma • Labortápegység készítése • Autórádió (fejegység) problémák, kérdések, válaszok • Futópad • Savas akkumulátor • Folyamatábrás mikrokontroller programozás Flowcode-dal • VF3 - 6 végerősítő • HESTORE.hu • Kapcsolási rajzot keresek • Erősítő mindig és mindig • Vezetékes telefon szerelés • Hangsugárzó építés, javítás - miértek, hogyanok • Hangváltók (készítése) • Jack dugó és fülhallgató • PLC kérdések • Villanymotor mi a hiba? • Vicces - mókás történetek • MIG/MAG/Co2 hegesztő készülékek házilag • Inverteres hegesztőtrafó • CNC építése házi alkatrészekből az alapoktól • Kapcsolóüzemű táp 230V-ról • Probléma a kábel TV-vel • Gázkazán vezérlő hibák • Kombikazán működési hiba • Westen 240 Fi gázkazán hiba • SAL autós erősítő hiba • Rádióamatőrök topikja • Számítógép történelem • Erősítőhöz való hangsugárzó védelem (koppanásgátló) • Muzeális készülékek-alkatrészek restaurálása • NYÁK terv ellenőrzése • Tápegységgel kapcsolatos kérdések • DC motor (lámpa) PWM szabályzása • Hegesztőtrafó egyenirányítása • Időzítő • Arduino • LCD monitor probléma • Hangra forgásirányt váltó motor • Földhurok, avagy mit csináljunk, mikor minden zúg • TV hiba, mi a megoldás? • Oszcilloszkóp vétel, mit gondoltok? • WiFi / WLAN alapkérdések • Lézerdióda • Aktív hangváltó • BMP085 és BMP180 Digitális Nyomásérzékelő Alkalmazása AVR-rel » Több friss téma | Cikkek » U.K.T. U.K.T. Szerző: Ge Lee, idő: 8:06, Olvasva: 607
Lapozás: |  | OK |  |  |  | 2 / 9 |  |
Nézzük a rajzot, illetve az áramkör működését részletesebben! (A nagyobb mérethez kattints a képre!) A hálózati feszültség egyenirányítást követően két NTC ellenálláson keresztül elkezdi feltölteni a primer pufferkondenzátorokat, majd amikor már elegendő töltés van bennük (kb. 2 másodperc elteltével) egy relé rövidre zárja az NTC-ket. Az NTC-kre azért van szükség, hogy a bekapcsolás pillanatában csökkentse a pufferkondenzátorokba folyó áramot. A kondenzátorok viszonylag nagy kapacitása, illetve a hálózati feszültség 320 V körüli amplitúdója azt eredményezné, hogy a bekapcsolás utáni pillanatban nagyon nagy töltőáram indulna meg a töltetlen kondenzátorok felé, ami jobb esetben csak az olvadóbiztosítékot tenné tönkre, rosszabb esetben egy idő után a hálózati kapcsolót is. A pufferkondenzátorokra csatlakozik a trafó primer tekercse egy-egy IGBT-n keresztül. Amikor a vezérlő IC (UC3845) bekapcsolja a kimenetét, akkor a gate trafón keresztül mindkét IGBT egyszerre bekapcsol, és a két IGBT-n keresztül a trafó primer tekercse a puffer feszültségre kerül. Amikor kikapcsol az IC, olyankor pedig mindkét IGBT egyszerre kikapcsol, és ez ismétlődik az üzemi frekvencia ütemében. Tehát a trafó primer tekercsén lesz egy 48 kHz-es négyszögfeszültség, aminek az amplitúdója kb. 320 V, a trafó szekunder tekercsén pedig ugyanennek a feszültségnek a trafó áttétele arányában csökkent része. Az áttételt a felhasználástól és elkészítéstől függően 2,6-3,6 közé választjuk, a szekunder feszültség így egy 88-123 V közötti amplitúdójú négyszögjel lesz. Ezt a négyszögjelet aztán diódával egyenirányítjuk, majd egy fojtótekerccsel az áramát, és pufferkondenzátorokkal a feszültségét simítjuk, szűrjük. A kimeneten van egy kiemelhető átkötés (T/H) a diódák után, ez az úgymond „átkapcsoló” a tápegység és a hegesztőinverter üzemmódok között. Hegesztés során egyrészt nincs szükség sem a feszültségszabályozásra, sem a pufferkondenzátorokra, így azokat kiiktatjuk, másrészt a nagy kapacitású pufferek hosszú távon nem is viselnék el a feltöltött állapotban történő többszöri rövidzárat, illetve a hegesztéshez szükséges nagy átfolyó áramot. Tehát hegesztő üzemmódban a teljes feszültség a kimeneten van, és csak az áramot tudjuk szabályozni. Tápegység üzemmódban van visszacsatolás, működik a feszültségszabályozás, amit az áramszabályozáshoz hasonlóan szintén az UC3845-ös árammódú PWM kontroller végez. A cikk még nem ért véget, lapozz!
Következő: |  | »» |  |  |  | 2 / 9 |  |
Értékelések: 19 db, Átlag: 5 | Figyelő • Flip-Flop? Bistabil? Buffer? Saját menü Hirdetés Frissek Hírek.xml 2017. Feb, 02. Csü 15:55:51 Jelenleg 504 fő olvassa az oldalt Online tagok: » Megjelenítés (209)

A használat feltételei • GY.I.K., Használati útmutató és szabályok • Impresszum
• Médiaajánlat • Bannereink & logóink • Hiba jelentése
K�rlek v�rj...
Galéria: 3pcs-thyristor-t10-25-u2-1200v-25A.jpg