OK Mégsem
Szia bbatka!
0
0
Hobbivasút | HESTORE | Receptoldal | Kislexikon
OK

Fórum témák › Elektronikában kezdők kérdései › Csöves erősítő készítése › Ez milyen alkatrész-készülék? › Ki mit épített? › AVR - Miértek hogyanok › PIC kezdőknek › NYÁK-lap készítés kérdések › [OFF] Pihenő pákások témája - Elektronika, és politikamentes topik • Villanyszerelés • Geiger-Müller számláló (hobbi) • Felajánlás azaz, ingyen elvihető • 3D nyomtató házilag • Elektromos kerékpár (robogó) elektronika • IMI villanymotor • Rendelés külföldről (eBay - Paypal) • Számítógép hiba, de mi a probléma? • LED rákötése 230V-ra • Propeller Clock • Erősítő probléma • Labortápegység készítése • Autórádió (fejegység) problémák, kérdések, válaszok • Futópad • Savas akkumulátor • Folyamatábrás mikrokontroller programozás Flowcode-dal • VF3 - 6 végerősítő • HESTORE.hu • Kapcsolási rajzot keresek • Erősítő mindig és mindig • Vezetékes telefon szerelés • Hangsugárzó építés, javítás - miértek, hogyanok • Hangváltók (készítése) • Jack dugó és fülhallgató • PLC kérdések • Villanymotor mi a hiba? • Vicces - mókás történetek • MIG/MAG/Co2 hegesztő készülékek házilag • Inverteres hegesztőtrafó • CNC építése házi alkatrészekből az alapoktól • Kapcsolóüzemű táp 230V-ról • Probléma a kábel TV-vel • Gázkazán vezérlő hibák • Kombikazán működési hiba • Westen 240 Fi gázkazán hiba • SAL autós erősítő hiba • Rádióamatőrök topikja • Számítógép történelem • Erősítőhöz való hangsugárzó védelem (koppanásgátló) • Muzeális készülékek-alkatrészek restaurálása • NYÁK terv ellenőrzése • Tápegységgel kapcsolatos kérdések • DC motor (lámpa) PWM szabályzása • Hegesztőtrafó egyenirányítása • Időzítő • Arduino • LCD monitor probléma • Hangra forgásirányt váltó motor • Földhurok, avagy mit csináljunk, mikor minden zúg • TV hiba, mi a megoldás? • Oszcilloszkóp vétel, mit gondoltok? • WiFi / WLAN alapkérdések • Lézerdióda • Aktív hangváltó • BMP085 és BMP180 Digitális Nyomásérzékelő Alkalmazása AVR-rel » Több friss téma | Cikkek » U.K.T. U.K.T. Szerző: Ge Lee, idő: 8:06, Olvasva: 622
Lapozás: |  | OK |  |  |  | 3 / 9 |  |
A vezérlő IC belső blokkvázlata a képen látható. Az oszcillátor állítja elő az órajelet az RT-CT (4-es) lábra kötött R és C elemek segítségével. Ha az IC a current sense, azaz áramérzékelő (3-as) lábán nem kap 1 V körülinél nagyobb feszültséget, illetve a hibaerősítőjének az invertáló (2-es) lábán 2,5 V-nál nagyobb feszültséget, akkor a kimenetén (6-os láb) az R-C elemek által meghatározott frekvenciájú négyszögjel jelenik meg, általában maximum 48-49% körüli kitöltési tényezővel. A tápegységünk 48 kHz-es üzemi frekvencián működik. Ettől - amennyiben szeretnénk - csak lefele térjünk el, több ne legyen! Az üzemi frekvencia beállításához néhány gyakorlati érték az IC 4-es lábán lévő időzítő RC tagok értékére: 27 kHz -> 15 k-2,2 nF 32 kHz -> 27 k-1 nF 34 kHz -> 12 k-2,2 nF 40 kHz -> 22 k-1 nF 40 kHz -> 10 k-2,2 nF 44 kHz -> 9,1 k- 2,2 nF 48 kHz -> 18 k-1 nF 48 kHz -> 8,2 k-2,2 nF Van az IC-ben egy alacsony tápfeszültség figyelő áramkör is (undervoltage lockout), ezért, hogy az IC kimenete működjön, még annak a feltételnek is teljesülnie kell, hogy a tápfeszültsége nem lehet 7-8 V-nál kevesebb. Illetve van még egy ún, bekapcsolási küszöb is, ami azt jelenti, hogy ahhoz, hogy az IC egyáltalán bekapcsoljon, a tápfeszültségének el kell érni, illetve meg kell haladni a 8,5 V körüli feszültséget. Ezekre védelmi célokból van szükség, hogy az általa vezérelt teljesítmény félvezető (esetünkben az IGBT) ne kaphasson nagyon alacsony vezérlő feszültséget, mert az rövid idő alatt a tönkremenetelét okozná. Ezt az alacsony tápfeszültség elleni védelmet segíti (javítja) az IC táplábával (7-es láb) sorba kötött 3,9 V-os zénerdióda is. Ezen csak akkor fog áram folyni, ha a rákapcsolt feszültség nagyobb a zéner feszültségnél, így az IC már akkor le fog kapcsolni, ha a tápfeszültség 7-8 V+3,9 V azaz 11-12 V alá csökken. Az általam beépített IC a 3,9 V-os zénerrel 11,7 V-os tápfeszültségnél kapcsol be, és 11,2 V-nál kapcsol ki. Az IC kimenete egy FET-en keresztül egy gate meghajtó trafó primer tekercsét kapcsolgatja, a trafó szekunder tekercsei pedig az IGBT-ket kapcsolják be. A trafóra egyrészt a galvanikus elválasztás, másrészt a két eltérő potenciálon lévő IGBT meghajtása miatt van szükség. A trafó az IGBT-knek csak a bekapcsolását végzi közvetlenül, a kikapcsolást egy-egy PNP tranzisztor segíti (gyorsítja), tulajdonképpen a gate ellenálláson keresztül rövidre zárva a gate-et. A cikk még nem ért véget, lapozz!
Következő: |  | »» |  |  |  | 3 / 9 |  |
Értékelések: 19 db, Átlag: 5 | Figyelő • Flip-Flop? Bistabil? Buffer? Saját menü Hirdetés Frissek Hírek.xml 2017. Feb, 02. Csü 15:55:51 Jelenleg 504 fő olvassa az oldalt Online tagok: » Megjelenítés (209)

A használat feltételei • GY.I.K., Használati útmutató és szabályok • Impresszum
• Médiaajánlat • Bannereink & logóink • Hiba jelentése
K�rlek v�rj...
Galéria: 3pcs-thyristor-t10-25-u2-1200v-25A.jpg