IGSL geotek fórum
http://www.geotech1.com/forums/showthread.php?t=17861
IDX geotek fórum
http://www.geotech1.com/forums/showthread.php?t=18051
Idézetek--- magyarázatok.
Minden a fenti fórumról származó hozzászólások magyarosított fordítása,az ottani fórumtársak érdeme!!!!!
1.Oldal    Ivconik:
Valahányszor az operátor mindkét frekvenciát hallja egyszerre a hangszóróban - óriási esély van arra, hogy rossz célpontot észleltek. Lópatkó, palack kupakok stb. Stb. Csak akkor, ha az egyik frekvencia egymás után halad - ez olyan helyzet lehet, amikor a vasanyagot a színesfém közelében helyezik el, és fordítva. Valójában nincs sok olyan kontroll, amellyel sokat lehetne manipulálni. Lesz 2 Sens vezérlő ( Nonferrous Sense (Disc Sense) és Ferrous Sense (Iron Sense)) és két "Disc" vezérlő (valódi Disc és egy másik, amely feltételesen "Disc" névre hallgatható, Fe blokkon). Az első, a Disc, a színesfém blokknál hagyományos Disc vezérlésként működik, amely segítségével a kezelő beállíthatja a vaselutasítás szintjét. A második, a vasblokknál a legtöbbször teljesen az óramutató járásával ellentétes irányba ("minimum") állítják be és ebben a helyzetben; második, az FE blokk, teljesen elutasítja a színesfémötvözeteket. Csak abban az esetben, amikor a kezelő különféle színtartalmú ötvözeteket akar elválasztani különböző hangmagassággal - ezt a gombot az óramutató járásával megegyező irányban, a kívánt szintre állíthatja. 
Tehát .. csak 4 gomb lesz az előlapon. 
Arra gondoltam, hogyan lehetne megnevezni ezeket a kontrollokat. Belső funkcióik meglehetősen világosak .. de gondjaim voltak, hogyan nevezzem meg azokat, amelyek a legközelebb állnak a közös operátorok logikájához és mentalitásához. 
Ezért jobb, ha minden kezelő személyesen bízza meg, hogy a vezérléshez melyik nevet válassza ki. 
Ajánlatom: Disc Sens és Iron Sens az érzékenység vezérléséhez és Disc a lemez gombjának az első blokknál .... de hogyan lehet megnevezni a második lemezt a második blokkon? Hogyan lehet röviden megnevezni? A legmegfelelőbb név a sematikus - Színes elutasítás szintjén . De hosszú néven kell elhelyezni a kis előlapon. 
Ezen kívül; nem hiszem, hogy sok a vezérlés, csak 4 és mindegyik egyszerű és könnyen érthető. 
A 4 vezérlő különféle kombinációi egészen más történet. Szüksége lesz egy kis kísérletezésre és gyakorlásra a legkívánatosabb beállítás létrehozásához bizonyos feltételekhez. Az üzemeltető feladata, hogy ezt megállapítsa, és kiválassza, mi felel meg pontosan az ő igényeinek.
2.oldal                                                                                                                            
Két GEB itt is nagyon fontos! Második GEB nélkül nincs linearitás és egyezés a GEB / egyéb csatorna relációkban. Egy GEB-bel, amikor (például) a GEB úgy állította be, hogy egy blokkon elutasítsa a ferritet - egy másik blokknál még mindig elfogadják !? Ezért szerepel a második GEB. Most mindkét GEB külön-külön van beállítva, hogy mindkét blokknál azonos szintű elutasítás legyen elérhető. A GEB közvetlenül befolyásolja a fázist, ezért nagyon hasznos a "tartomány" meghatározásához egy adott blokkon.
3.oldal Néhány szó a kezdeti beállításról egy példával…
Ez az adott talaj pillanatnyi körülményeitől és a kezelő pillanatnyi szándékaitól függ. De tegyük fel, hogy az érmék lesznek a legkeresettebb célpontok. Ebben az esetben a Disc1 ( vas elutasítás szintje ) értéke " fölé van állítva 3 " , a Disc2 ( színesfém elutasítási szint ) értéke " 0 " (teljes elutasítás) .... ( most ezt olvasva logikai eltérést látok itt! A Disc2 jobb lesz az úgynevezett „ Színes elfogadó szint ”). A Disc Sens maximális, a Fe Sens 70%-os .... és ezek a beállítások kezdeném.
Jeri:
Ezt néztem és minél többet tanulmányoztam, annál jobban tetszett. Amit szerintem látok, az egy lehetséges alacsony (437 hz), magas (1,75 khz) hang és mindkettő keveréke egyszerre attól függően, hogy a vas / nem vas tartalmának hányadosa van beállítva. Ha mindkét kontroll 0-100 fokozatú skálával rendelkezik, és a Ferrous értékét például 75-re és Nonferrous 40-re, akkor bármely 40 alatti cél alacsony, 75 felett magas, 40 és 75 között pedig mindkét hangot kapja. Lehet, hogy teljesen eltévedtem, de ha így működne, fantasztikus lenne!
Ivconik:
Igen, ez volt az ötlet
4.oldal 
Ivconik:
Pillanatokkal ezelőtt befejeztem az IGSL -t! Azta! Pontosan működik, ahogy vártam! Egyáltalán nincs probléma! Egy LF347 -et és M5228 -at tettem a másik LF347 helyett, mert jelenleg nincs még egy LF347 ic-m. Ez az IGSL az első bekapcsolástól kezdve jól kezdett működni! Nagyon elégedett vagyok. Az LM833 nagyon jó választás, valószínűleg jobb, mint az LF353. Ehelyett a TL081 illetve LF351 -et használva is jól működik. Nem szeretem az 1,75 kHz -es hangot, túl magas. Ezért lekötöttem a Q3 (9. tű) kimenetről, és 4024 -nél csatlakoztam a Q4 -hez (6. tű); így a magasabb hangmagasság 875Hz, az alacsonyabb pedig 437Hz. Ez kellemesebb kombináció. Mindkét GEB jól működik a hatótávolságban, és mindkettő beállítható úgy, hogy teljesen elutasítsa a ferritgyöngyöt/rudat, valamint egy kőzetet (a képen). Egy másik nagyon érdekes dolog a „tartományok átfedése”, amely a két „Disc” potenciométer különböző beállításaival érhető el. Például; az Al fóliadarabot magasabb hangszínnel érzékeli, ha az első lemez beállítása "3", a második lemez "0". De amikor az első lemez "6" -ra, a második "5" -re volt állítva, akkor az Al -fólia alacsonyabb tartományba kerül, és alacsonyabb hangszínnel érzékeli! Ugyanez a helyzet a cinkkel és a nikkellel. Ugyanazon beállításoknál CSAK magasabb hangszínnel észlel értékesebb ötvözeteket!  Azta!  Ezt akartam kezdettől fogva! A nagy vasakat, például a patkót, természetesen mindkét hangszínnel észlelik (ez szintén várható volt). A kisebb vas rozsdával vagy anélküli csak alacsonyabb hangszínnel észlelhető. Stb ... stb ... ezt meg kell érteni annak érdekében, hogy megértsük a jelenleg rendelkezésre álló összes lehetőséget és választást. Nagyon elégedett vagyok. Mélységek ... a mélységek jók a kezdeti vizsgálatok alapján. Például az érmét kb. 25 cm távolságban ( A tekercs 24,5 cm.) vasfogó 35-40 cm a levegőben. Az érmén elért eredmény nem a lehető legjobb, lehet jobb is, de ez további finomítást és kiigazítás tárgyát képezi. De a legfontosabb az, hogy az IGSL sziklaszilárd,nincsenek hamis jelek és instabilitások. Még a legkevésbé sem "anya". Elég "stabil" és "tiszta" viselkedés.
Ivconik:
Az RX bemenetnél 2 kondenzátort is terveztem, mert az RX tekercsem pontosan 6,5 mH volt, és kiderült, hogy a 14,7 nF (10nF + 4,7 nF párhuzamosan) TÖKÉLETES rezonancia frekvenciát ad, ami 2 cm erősítést eredményezett az érmén a levegőteszten. 

Szintén növelem a nyereséget a csatornák első opamp -jeinél (1M5 helyett 470K). Nem árt (nincs hamis jelzés és nincs instabilitás később), de az érzékenység javul. És a végén hozzáadtam a küszöbszabályozást, mert most ezekkel a trimmerekkel még több hangot alakíthat ki, hogy szép és nagyon kellemes kimenetet kapjon. 
És végül más 4024 kimenetet választok, és végül ennyi! A lehető legjobb hangkombinációk kialakíthatók. 
Nem tudom helyesen megmagyarázni, de észrevettem, hogy egyes 4024 -es frekvenciák nem a legalkalmasabbak hangjelzésre. Ezzel a legújabb, 4024 -es változtatásokkal úgy érzem, hogy minden a helyére kerül, a hangzás most nagyon jól működik, sokkal jobban, mint korábban. 
A frissítések most jobb eredményeket adtak; Ugyanaz az érme most 28 cm -es levegőben, Cu -lemez 5x5 cm -es 60 cm -nél is több. A jobb GEB és Disc stabilitása tökéletes.
11.oldal   Ivconik:
Nem vagyok elégedett az NE5532 -vel ezen a helyen. Abban az esetben, ha az LM833 nem áll rendelkezésre, akkor az LF353 tökéletesen  megfelel.
13.oldal  Ivconik:
A második GEB kompromisszum volt, amit be kellett iktatnom. 
Kezdetben csak egy GEB volt. Ezen a helyen problémákkal szembesültem. 
A GEB beállítása az NF csatornához - nem megfelelő az F csatornához! [image: https://www.geotech1.com/forums/images/smilies/smilies/veryangry.gif]
Például (ezt már közzétettem), ha a GEB -et úgy állítom be, hogy az NF -csatorna teljesen elutasítsa a ferritet -, akkor az F -csatorna még mindig nem utasítja el teljesen !? 
És ha a GEB -et úgy állítom be, hogy az F -csatorna teljesen elutasítsa a ferritet, akkor az NF -csatorna "túl földelt", és jó esély van a vékony ezüst és a fóliák kihagyására is! 
Gondoltam, ez egy GEB csatornával megoldható. 
Sokkal többet kellett kísérleteznem. Sokkal könnyebb volt számomra egyszerűen beiktatni egy másik GEB -et! [image: https://www.geotech1.com/forums/images/smilies/smilies/biggrin.gif]
Így már könnyű! 
A PCB nem olyan nagy, mint ami egy GEB -el lehet. A kezelés nem olyan bonyolult .... 
De a legszebb az valójában, hogy most, a második GEB -et is beleértve, új lehetőségek adódnak! 
Ha kell; most a kezelő beállíthatja az F/GEB -et, hogy még néhány ásványt is elfogadjon. Az alacsonyabb hangjelzés ásványi anyagok jelenlétét jelzi a talajban. 
Ez semmiképpen nem zavarja az NF blokk működésének pontosságát. [image: https://www.geotech1.com/forums/images/smilies/smilies/smile.gif]
Tehát .. kompromisszum a második GEB bevonásával - további előnyökkel!
27.oldal  Ivconik:
A diagram nem pontos, csak a potenciométerek hozzávetőleges tartományait mutatja. 
Van egy nagyon szemléletes példa ennek a működésére: 
Al fólia elfogadja és elutasítja - vagy " átviszi " a " színes " a " -ről vasra ". 
Ha 2. DISC van beállítva, hogy a 6. és aDISC 1 van beállítva, hogy 5 - mint Al fólia kimutatási ad alacsonyabb tónusú, ugyanolyan, mint a vasaló. 
Miért? 
Mivel a 2. DISC beállítása 6 (és több), az FE blokk elkezdi elfogadni a színes ötvözeteket a vázlat átfedési zónájának végéig. Ezért halk hang jelenik meg a hangszóróban. 
Annak megakadályozása érdekében, hogy magasabb hangok jelenjenek meg a hangszóróban; Az 1. DISC van állítva 5 -re , attól a ponttól kezdve a DISC blokk kezdi elutasítani az Al fóliákat. 
Az 1. DISC ugyanúgy működik, mint DISC a TGSL , tehát; A jó fázisviszonyok pontosan akkor jönnek létre, amikor az apró Al -fóliát teljesen elutasítják , tárcsán az 5 . 
Abban az esetben, ha Al -fóliát (például apró ezüstöt és aranyat) akarunk kapni - az 1. lemez az alján található, 5. és elfogadható. A 2. DISC jobb, ha teljesen az óramutató járásával ellentétes irányba kell állítani, hogy ne jelezze alacsonyabb hangjelzéssel. 

Ez csak egy egyszerű és szemléltető példa. 
Sok érdekes kombináció érhető el a potenciométerek különböző beállításával . 
A tárcsás edények mellett vannak Sense edények is, amelyek különböző módon állíthatók be, és számos lehetséges kombinációban is megtalálhatók. 
A Maximum Sense (Disc blokk) és a minimális Sense ( Fe blokk) további jó viselkedést biztosít, ha csak színes ötvözeteket keres, és jobban elnyomja a vas jeleket ... stb ... stb. 
Ez csak a kezelőn és az ő igényein múlik.

Potencióméterek értelmezése:
P1:   ferrous rejection level      =     vas elutasítási szint
P2:  non ferrous accepting level  =   színesfém elfogadó szint
P3:  Ground Effect Balance   =   Földhatás egyensúly
P4:  iron sens  =    vas érzékelés
T1:  Ground Effect Balance to non ferrous  =  Földhatás egyensúly színesfémre
T2:  Ground Effect Balance to ferrous   =   Talajhatás egyensúly vasra
Only ferrous  =  Csak vas
Disc treshold  = színesfém küszöb
Iron treshold  =  Vas küszöb


  [image: ]
                           Színesfém elfogadási szint                                           Vas elutasítási szint
Az átfedés nem létezik állandóan, csak akkor, ha a 2. lemezt teljesen az óramutató járásával megegyező irányba, az 1. lemezt pedig az óramutató járásával ellentétes irányba állítják be, ez meglehetősen ritka helyzet, és a legtöbb esetben nem kívánatos. 
Mert; miért akarta amúgy is alacsonyra állítani az 1. lemezt? Ön dönti el, hogy az Al -fóliát alacsony hangszíntartományba helyezi át, vagy magas hangtartományban tartja. De ha felemeli a 2. lemezt, hogy elfogadja az Al fóliákat, és leengedi az 1. lemezt, hogy ne utasítsa el az Al fóliát, akkor mindkét hangot egyszerre fogja hallani. 
A színefém és a vas tiszta felosztása nagyon egyszerűen érhető el; mindkét tárcsás potenciométert minimumra kell állítani, az óramutató járásával ellentétes irányba. 
Ha a 2. lemez a minimumon marad (az óramutató járásával ellentétes irányban), mint Ön maradt, az 1. lemez játszik le vele. Ettől kezdve ugyanaz a helyzet, mint a TGSL -nél. A Fe blokk csak vas esetén fog megszólalni, és a színesfém blokk elfogadja/elutasítja az 1. színesfém helyzetének megfelelően. 
Tehát érdekes helyzet az alacsony hangok és vasak hallatszása is, és nem hallani semmit a Disc1 pozíció alatt, ebben az esetben az Al fóliát. [image: https://www.geotech1.com/forums/images/smilies/smilies/smile.gif]
Tedd meg és kísérletezz, a lehetőségek új világa tárul fel előtted!
Az átfedés nem mindig létezik, csak akkor, ha a 2. lemezt teljesen az óramutató járásával megegyező irányba állítják, az 1. lemezt pedig teljesen az óramutató járásával ellentétes irányba, elég ritka helyzet, és a legtöbb esetben nem kívánatos ... " 

Amit itt mondok! Ellenkezőleg! 
Ez a helyzet nem "nemkívánatos", de lehet egy másik nagyon érdekes és kívánatos helyzet is! 
Mert mi lesz? 
A vasak csak alacsony hangot adnak ki, a színes ötvözetek, amelyek a skálán Al fóliák felett vannak, magas hangot adnak ki ... és minden más, az átfedési tartományban szereplő jelzés mindkét tónus mellett megjelenik! [image: https://www.geotech1.com/forums/images/smilies/smilies/lol.gif]
Ez is egy másik remek választás!














30.oldal   potméter bekötések.
[image: ]










CCW = Pot csatlakozás 0 ohmnál teljesen az óramutató járásával ellentétes irányban. Linkek herum. 
CW = Pot csatlakozás 0 ohmnál teljesen az óramutató járásával megegyező irányban. Rechts herum. 
Ablaktörlő = középső ablaktörlő csatlakozó.
[image: ]

35.oldal
IGSL-t (R31,45,50,64 = 470K és C16,24,29,37 = 22nF)(Végül az IGSL-t (R31,45,50,64 = 470K és C16,24,29,37 = 22nF) és: több mint 30 cm 1EU levegőben, és teljesen elutasítom a ferit, de a földben - ne utasítsd el az alapot, és minden Feros [image: https://www.geotech1.com/forums/images/smilies/smilies/biggrin.gif]tekercs körülbelül 4mV-6mV a musketar kézzel készített hová tévedek a talaj sok kőzet (nem forró) és nedves volt [image: https://www.geotech1.com/forums/images/smilies/smilies/smile.gif].A tekercset Al-fóliával borítják. 

39.oldal
Az IGSL tekercseinek beállítása!!!
Az Tx az IGSL -en 14,6 kHz (a sematikus ábrán látható) 
Az Rx 16,3 kHz ..... (1/(2 x pi x sqrt (LC)) L értéke 6,5 mH C C4 és C43 kombinációja (4n7 és 10n (ami 14n7)) 
Tehát ebben az IGSL OFF rezonancia kialakításban .. Az Rx tekercs rezonencia 1,7 kHz -cel magasabb, mint a Tx frekvenciája !
Igazad van abban, hogy a Tx és az Rx aránya körülbelül 1,2 (valójában 1,116) DE, Tx alacsonyabb és RX magasabb. 
Ahhoz, hogy a tekercseket rezonálja az eredeti IGSL tervezési frekvenciákon - a Tx tekercs 0,38 mH és az Rx tekercs 0,71 mH 
1,5 kHz -es különbség Ennek jól kell lennie.
40.oldal
Megjegyzés: A beállítás során az RX jel növekszik és csökken egy adott ponton. Ez nem jó  beállítás, ez nem fog megfelelően működni. A jó beállítási pont egy kicsit előtte vagy utána van
41.oldal   der_fisherman
Kisebb mértékben frissítettem az Ivconic TGSL tekercsek IGSL-jét, és hozzáadtam az edények csatlakoztatásának módját. 
Kérlek vegyed figyelembe a következőt:- 
CW = óramutató járásával megegyező irányban (jobbra) 
CCW = balra. 
W = ablaktörlő vagy középső érintkező. (A "W" nem könnyen látható anélkül, hogy a vázlatot egyes esetekben nagyobbá tennék). 
Azt is megváltoztattam a C16, C24, C29 és C37 értékeit 103-ról 22nF-re, ahogy azt az Ivconic javasolja. 
Ugyanezen okból megváltozott az R31, R45, R50 és R64 értéke 1M5-től 470K-ig. 
Ugyanaz a nyomtatott áramköri lap a régi vagy az új értékekkel jól fog működni, így ennek megváltoztatására nincs valós ok, még az alkatrészek számozása is ugyanaz. Természetesen az alkatrészlista kissé eltér, amelyet az ExpressCSH-ból kinyomtathat.
58.oldal 
6mH és 6.5mH megteszi. Még jobb, ha 5,6 mH és 6,3 mH. 
4mV - 15mV az RX tekercsvezetéken (nem az első opamp után) rendben van.
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