Arduino UNO Lábkiosztás
////////////////////////////////////////////////////////
TM1637 Displayon a pinek jobboldalt szembe
CLK
DIO
Vcc
GND
TM1637 Display meghajtás
 11  Pin DIO 
 12  Pin CLK 
/////////////////////////////////////////
 9  PWM kimenet 0-255 analog kimenet
 8  GND    LOW-ra húzva
 ///////////////////////////////////////////
 ///////////// 7 - 5 Pin együtt működik
 7  Szilárdtest relé meghajtás, HIGH vagy LOW 1 mp belül delay (0-1000, 1000 -0)
 6  GND    LOW-ra húzva
//////////////////////////////////////////////////
 ez külön kábelen megy a fedlaphoz
 5  Fűtésjező led meghajtás, HIGH vagy LOW 1 mp belül (delay (0-1000, 1000 -0))
 4  GND    LOW-ra húzva
//////////////////////////////////////////////////
thermisztor csatlakozó
 A0  thermisztor bemenet
 A1  GND  LOW-ra húzva
///////////////////////////////////
Fedlaphoz a 4 eres szalag kábel
A2  Nyomógomb bemenet. Hőmérséklet beállítás / Tényleges hőmérséklet kijelzés között.
A3  Hőmérséklet beállító potméter bemenet
    a fedlapon levő potméternek  ( + - ) 5 volt, és a nyomógombnak, illetve a ledeknek negatív pólus
    a fedlapon két led van az egyik a tápfesz a másik a fűtés aktív állapotot jelzi
A4  Vcc   A4 HIGH-re húzva
A5  GND   A5 LOW-ra húzva
