Bika Strobi 1500Ws.

Az aramkor kiprobalt, mukodik.
1500Ws-os cso valo hozza, pontos tipust nem tudok, 
ugyanis a csore nem volt irva semmi.
Rendelheto discos boltban, pl: Pako.

A 330nF 400V-os kondi az utanepitesnel 100nF-ra lett csokkentve, 
mondvan a cso minel tobbet birjon ki.
De az eredeti aramkorben 330nF volt.

A gyujtotrafo helye a panelon nagy meretu , de a kereskedelemben 
beszerezhetok (ZTR32) 6KV-os kicsi gyujtotrafok, nekem is ilyennel mukodik.
Fontos a nagyfeszultseg elszigetelese mert konnyen athuz ezert minel
tavolabbra helyezd a kimenetet mindentol!!!!

A Normal/Turbo kapcsolo nalam fixen Normalban van, 
cso elettartam novelese miatt.
Turbo uzemben duplat villan egymas utan gyorsan, 
igy egy nagynak latszik.

Tobb strobi is felfuzheto szinkronban, erre valok a sync in, out.

A Bright poti feletti 82k-s ellenallas az eredeti aramkorben 510 ohm volt
de az utanepitesnel modositani kellett 82k-ra.

A gyuftotrafo alatti ellenallas 47k 2W!

A panel Traxmaker-el lett tervezve igy a mellekelt pcb file 
csak azzal nyithato meg. (Circuitmaker neven fut a koztudatban, 
ChipCad is arulja, Ftp-rol letoltheto.)

Ha valahol hibat talalsz kerlek ertesits: cstpro@freemail.hu. Koszi.

Tovabbi info ugyanitt.


Jo epitest.