Stroboskop umożliwia między innymi obserwację ruchu. Prezentowana konstrukcja jest trójlampowa, jednak układ jest przez to bardziej skomplikowany. Głównym elementem jest generator sygnału prostokątnego zbudowanego na NE555. Ponieważ wymaga on niskiego napięcia zasilania, zastosowano prosty transformator TR1, tradycyjny mostek prostowniczy oraz diodę Zenera. NE555 pracuje w aplikacji multiwibratora astabilnego generującego impulsy w zakresie od 2Hz do 20Hz (2 do 20 "mignięć" na sekundę). Regulujemy to za pomocą potencjometra P1. Został on wyprowadzony na przewodach długości nawet 30 metrów z wyłącznikiem, który służy do wstrzymania pracy stroboskopu. Układ NE555 generujący impulsy powoduje zapalenie się wewnętrznej diody LED w optotriakach równocześnie. Przez to wewnętrzny triak zostanie wysterowany nastąpi zwarcie na jego końcówkach i cała energia zgromadzona w kondensatorze wysoko napięciowym zostanie wysłana do transformatorka wywołującego impuls napięciowy o dużej wartości umożliwiający zapłon lampy stroboskopowej. Ponieważ zastosowano kondensatory 10uF/350V (proponujemy zastosowanie kondensatorów o wysokiej wytrzymałości temperaturowej) to wyładowanie będzie bardzo silne już dla jednej lampy a co dopiero dla trzech równocześnie...
Wszystkie elementy można z łatwością zakupić w każdym sklepie elektronicznym. Pewne trudności może przyspożyć znalezienie transformatorka, trzeba po prostu pytać o transformatorek stroboskopowy.
Uruchomienie stroboskopu powinno polegać na skontrolowaniu napięcia na C1 i samym układzie NE555 - nie powinno przekraczać 5V. Następnie należy skontrolować przebiej wyjścia multiwibratora na wyjściu Q i sprawdzamy czy regulacja P1 powoduje zmianę częstotliwości impulsów. Na zakończenie kontrolujemy napięcie na C5, C7 i C9 powinno wynosić około 310V.
R1 = 6,8 k
R2 = 5,6 k
R3 = 330
R4,R6,R8 = 270 / 5 W (drutowy)
R5,R7,R9 = 220 k
P1 = 100 k lin., potencjometr
C1 = 100 uF / 16 V
C2 = 4,7 uF / 16 V
C3 = 10 nF
C4,C6,C8 = 22 nF / 400 V, MKS
C5,C7,C9 = 10 uF / 350 V, elektrolit (wytrzymały!!)
TR1 = zwykły transformator 230 V / 9 V, 1,5 VA
TR2,TR3,TR4 = transformator stroboskopowy np (ZTK200)
D1,D2,D3,D4 = 1N4149
D5 = BZX85V Zenerka 3.9
D6,D7,D8,D9,D10,D11 = 1N4004
IO1 = NE555
IO2,IO3,IO4 = MOC3020
XE1,XE2,XE3 = lampy stroboskopowe FT50
F1 = bezpiecznik 0.8 A, 20 mm
K1,K5 = złącze ARK200-2
K2,K3,K4 = złącze ARK200-3
S1 = przełącznik