

      2. MODUL LEIRÁS - NTC_HE


MEGNEVEZÉS: NTC és Fűtés szimuláció (NTC_HE)

FUNKCIÓ: Ez a modul a fűtőbetét (Heating Element) és a víz hőmérsékletének (NTC) fizikai szimulációját végzi.

MŰKÖDÉSI ELV:

1. Fűtés érzékelése: Amikor a vezérlőpanel feszültséget ad a fűtőbetét kimenetére, egy 230V AC relé 
 bekapcsol egy LM2596 DC-DC konvertert.

2. Fizikai fűtés: A konverter 2 db 1 Ohm / 3W-os ellenállást táplál, amelyek hőt termelnek. Ezek az ellenállások 
közvetlen termikus kapcsolatban vannak 2 db 10 kOhm-os NTC ellenállással.

3. Visszacsatolás: - Az egyik NTC a tesztelt mosógép-vezérlőre csatlakozik, így az valódi ellenállás-csökkenést mér.
A másik NTC egy W1209-es digitális hőfokszabályzóhoz tartozik. Ez végzi a biztonsági felügyeletet:
 megakadályozza a túlfűtést és stabilizálja a kívánt hőfokot.

4. Beállítás: A fűtési sebesség a DC-DC konverter áramerősségének állításával szabályozható.
 (Pl. 9V / 400mA mellett kb. 90 másodperc alatt éri el a 45°C-ot 22°C-ról).

EREDMÉNY: A vezérlőpanel nem egy statikus értéket kap, hanem egy dinamikusan változó, valós hőt,
 így a fűtési ciklus és a termosztát funkció tökéletesen tesztelhető.

FÁJLLISTA:
NTC_HE .lay                  (Sprint Layout 5.0 terv) - Vasalásos technika , nincs tükrözve.
KÉSZ NTC_HE .jpg    (Fotó)

MEGJEGYZÉS:
 - A modulról kapcsolási rajzot nem készítettem.
 - A felhasznált alkatrészek , értékek, méretek, beállítások,instrukciók,
a lay. fájlban elérhetőek-ez alapján megépíthető a modul.
- Biztonság : A fűtési hőfokot ( égési balesetek elkerülése érdekében) elég 40 - 45C°- ra beállítani!
   " " Ha a viz hőmérséklet nem emelkedik 35C° fölé az első mosási
         ciklus 50min. alatt - lassú felfűtés hibaüzenet jelenik meg." "  
- tehát lefut hiba nélkül  a 90C°- os mosóprogram is!







