Csillagpontos huzalozás
Mindent táp modul földpontját, minden végfok panel földpontját, minden hangfal földpontját egyetlen földpontba kell összekötni, mégpedíg így, külön-külön vezetékkel. Ezt a megoldást nevezik csillagpontos huzalozásnak. Az ábrán láthatjuk, hogy az ideális megoldás szerint a bal és a jobb oldali erősítő modulnak külön-külön tápja van. Ezt a kialakítás dual mono-nak is hívják. Igaz hogy több alkatrész kell hozzá, viszont kisebb értékűek elegendők.
[image: ]
image1.png
o—o/o—F——

~230V

o—o/o—F——

~230V

+Uki

-Uki




