Hallo,
am besten Ihr besorgt Euch eine Original-Spule.
Ich habe den Spulenselbstbau versucht und es dann gelassen.

Der Anschluss der Spule erfolgt folgendermassen:
Stecker-PIN 3 an Platinen-Anschuss 1 TX
Stecker-PIN 1 an Platinen-Anschuss 2 TX
Stecker-PIN 5 an Platinen-Anschuss 1 RX
Stecker-PIN 4 an Platinen-Anschuss 2 RX


Wer sich dennoch daran versuchen möchte, bitte.
Eine Anleitung liegt bei.

Bis dann....
PP