[bookmark: _GoBack]Bevezetés:
A program alkalmas arra, hogy az implementált gyártók megadott adatbázisából altium shcematic-ba smart grid insert-el beilleszthető adatokat generáljon.
Rövid leírás
A program alapértelmezetten rendezni és csoportosítja a portok neveit ezeket külön téglalapokban helyezi el, hogy egyszerűen a protok szerint part-okra legyen osztható a szimbólum.
A program induláskor, ha nincs mintett adatbázis megpróbálja megkeresni a software-ben megadott adatbázis nevet, ha ezt megtalálja felkínálja a mentési lehetőséget, ha nem találja lehetőséget ad kézi tallózásra (A Help alatt meg van adva mely gyártónak mely software-ét kel használni)
(STM – CubeMx, SiliconLabs – Simplciity Studio és gecko_sdk_suite)
Kezelőfelület:
· Reset Database Path
· A program úgy működik, hogy megpróbálja megkeresni a gépen az adott adatbázis installációs nevét és elmenti, hogy ne kelljen mindig keresnie. Ha ez megváltozik ezzel egyszerűen visszaállíthatjuk, hogy a software újra próbálja keresni azt a software-t melyet adatbázis alapnak tekint.
· Target GroupBox
· Vendor – itt választhatjuk ki mely gyártó microcontroller szeretnénk szimbólumot generálni
· Target – itt választjuk ki mely mikrovezérlőhöz szeretnénk a szimbólumot generálni
· Package – ha a gyártó egy típushoz több footprintet definál a ListBox elérhetővé válik és kiválaszthatjuk mely lábkiosztás szerint szeretnék a szimbólumot létrehozni
· Properties GroupBox
· Group Debug/Trace Pins – lehetőséget ad arra, hogy ne csak a portok legyenek szeparálva, hanem a debug/trace funkciójú lábak is.
· Hide Alternate Functions – elrejti minden pin-en letiltja az alternatív funkciók megjelenítését
· Arrange Square – négyzetesen rendezi el a lábakat a szimbólum ugyanolyan lábkiosztással jön létre, mint a microcontroller footprint-je 
· Actions GroupBox
· Run Generator – létrehozza a megadott beállítások szerinti adatokat
· Coopy To Clipboard – az adatokat kimásolja a vágólapra
· Save To Excel – az adatokat excel táblába menti
· Right to Left GroupBox
· A pin-eket és a hozzá tartozó téglalapot úgy rendezi el hogy ezek jobbról balra kövessék egymást valamint fordítja a pin nevéhez tartozó string-et, hogy a port név mindig a legközelebb legyen a pin-hez 
· Peripherals GroupBox
· A microcontroller elérhető perifériái közül kiválaszthatjuk melyeket szeretnék megjeleníteni a szimbólumon (ha az összes tiltásra kerül egyenértékű a Hide Alternate Functions-al)
A TreeView támogat egyszerű kijelölési funkciókat
· Jobb-Balra nyilakkal billentyűzeten keresztül is lenyitható az adott elem
· Shift gomb lenyomásával a Le-Föl nyilakkal kijelölhető a kívánt elem (Total Commender szerűen működik)
· Ctrl+Click – a rákattintott elemen invertálja a kijelölést
· Ctrl+A – kijelöli az összes rekordot
· Ctrl+Shift+A és Shift+C – törli a kijelöléseket
· Home/End – a lista legtetejére/legvégére ugrik, shift nyomása mellet ki is jelöli az elemeket
· Page Up/Down – a látható elemek legvégére ugrik lenyitott elem mellet az allista végére/tetejére ugrik, shift nyomása mellet kijelöli az elemeket.

