Főkategória Alkatrészek Hangszóró Magassugárzó 
Monacor DTM-104/8, Hi-Fi dóm magassugárzó, 100Wmax, 8Ω 
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Beérkezés (ha a beszállítónál elérhető) 
Jövő csütörtök 
Gyártó 
Monacor 
További adatok 
12 840 Ft 
Részletek


Hi-Fi dóm magassugárzók, 100Wmax, 8Ω (/8) ill. 4Ω (/4)

· Textil dóm magassugárzók jó hatásfokkal, dinamikus hangzással (nagyon stabil KAPTON csévetestes, ferrofluid nélküli konstrukciók) és amplitúdómenet linearizáló hatású műanyag előlappal. A két, különböző impedanciájú változatnak köszönhetően kitűnően megfelel cserehangszórónak is minőségi Hi-Fi hangsugárzókhoz.






Impedancia (Z): 8 Ω
Átviteli rendszer: -
Max. átviteli sáv: fx-19.000 Hz
Rezonanciafrekvencia (fs): 1.200 Hz
Ajánlott ker. frek. (fmax) (12dB/okt.): 2.500 Hz
Névleges teljesítmény (RMS): 45 W
Zenei teljesítmény (MAX): 100 W
Érzékenység (1W/1m): 92 dB/W/m
Névleges maximális hangnyomás: -
Max. feszültség: -
Lesugárzási szög: -
Lesugárzási szög, vízszintes: -
Lesugárzási szög, függőleges: -
Membrán engedékenység (Cms): -
Mozgó tömeg (Mms): -
Mechanikai jósági tényező (Qms): -
Elektromos jósági tényező (Qes): -
Egyesített jósági tényező (Qts): -
Térfogat egyenérték (Vas): -
Egyenáramú ellenállás (Re): -
Erőtényező (BxL): -
Lengőtekercs induktivitás (Le): -
Lengőtekercs átmérő: Ø 25 mm
Csévetest anyaga: -
Lineáris kitérés (XMAX): -
Hatásos membránfelület (Sd): -
Mágnes tömege: -
Mágnes átmérője: Ø 70 mm
Beépítési kivágás: Ø 80 mm
Beépítési mélység: 29 mm
Beépítési lyuk átmérő: -
Lyukkiosztás X-tengely: -
Lyukkiosztás Y-tengely: -
Méretek: Ø104mm
Külső átmérő: Ø 104 mm
Szélesség: Ø 104 mm
Magasság: -
Mélység: 32 mm
Védelem tipusa: -
Megengedett körny. hőm.: 0-40 °C
Tömeg: 0,54 kg
Rendelési egység: 1
Hangszóró típusa: - 
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