Főkategória Alkatrészek Hangszóró Mélysugárzó 
Monacor SPH-300KE, Hi-Fi basszushangszóró, 200Wmax, 8Ω 
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Beérkezés (ha a beszállítónál elérhető) 
Jövő csütörtök 
Gyártó 
Monacor 
További adatok 
86 017 Ft 
Részletek


Csúcsminőségű Hi-Fi basszushangszóró, 200Wmax, 8Ω

· Finom szövésű Kevlár membránnal, öntött alumínium kosárral és nagyon nagy kitérésű motorral, basszusreflex dobozokban nagyon alacsony alsó határfekvenciájú, zárt dobozokban pedig a lehető leghűbb impulzusátvitelű, ám még így is mély basszushang-visszaadással. Bármilyen Hi-Fi és high-end alkalmazáshoz.






Impedancia (Z): 8 Ω
Átviteli rendszer: -
Max. átviteli sáv: f3-2.200 Hz
Rezonanciafrekvencia (fs): 22 Hz
Ajánlott ker. frek. (fmax) (12dB/okt.): -
Névleges teljesítmény (RMS): 120 W
Zenei teljesítmény (MAX): 200 W
Érzékenység (1W/1m): 90 dB/W/m
Névleges maximális hangnyomás: -
Max. feszültség: -
Lesugárzási szög: -
Lesugárzási szög, vízszintes: -
Lesugárzási szög, függőleges: -
Membrán engedékenység (Cms): 0,81 mm/N
Mozgó tömeg (Mms): 65 g
Mechanikai jósági tényező (Qms): 4,15
Elektromos jósági tényező (Qes): 0,36
Egyesített jósági tényező (Qts): 0,33
Térfogat egyenérték (Vas): 250 l
Egyenáramú ellenállás (Re): 6,2 Ω
Erőtényező (BxL): 12,50 Tm
Lengőtekercs induktivitás (Le): 1,5 mH
Lengőtekercs átmérő: Ø 65,5 mm
Csévetest anyaga: üvegszál
Lineáris kitérés (XMAX): ± 6,5 mm
Hatásos membránfelület (Sd): 496 cm2
Mágnes tömege: 1,21kg + 79g
Mágnes átmérője: Ø 145 mm
Beépítési kivágás: Ø 272 mm
Beépítési mélység: 119 mm
Beépítési lyuk átmérő: -
Lyukkiosztás X-tengely: -
Lyukkiosztás Y-tengely: -
Méretek: 
Külső átmérő: Ø 309 mm
Szélesség: Ø 309 mm
Magasság: -
Mélység: 130 mm
Védelem tipusa: -
Megengedett körny. hőm.: 0-40 °C
Tömeg: 4,3 kg
Rendelési egység: 1
Hangszóró típusa: 12" 
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