                  

    1. MODUL LEIRÁS - PRS_DP_VW_VPW


MEGNEVEZÉS: Periféria és Presszosztát szimuláció (PRS_DP_VW_VPW)

FUNKCIÓ: Ez az egység végzi a vezérlőpanel 230V - os   kimeneteinek (szelepek, szivattyú) fogadását és a vízszint-szabályzó (presszosztát) elektronikus emulálását.

MŰKÖDÉSI ELV:

1. Periféria figyelés: A vezérlőpanel VW, VPW és DP kimeneteit 230V - AC relék fogadják. Mivel a mosógép-vezérlők ezeket a kimeneteket triakokkal kapcsolják, a relékkel párhuzamosan snubber védelmet alkalmaztam.
 - Snubberként bontott ajtózárakból kiszerelt PTC ellenállásokat használtam. Ez megvédi a vezérlőpanel triakjait és biztosítja a relék stabil behúzását.

2. Vizuális visszajelzés: Minden folyamatot (szelep nyitás, szivattyúzás, presszosztát állapot) LED-ek jeleznek vissza, így a tesztelés alatt folyamatosan követhető az aktuális állapot.

3. Időzített logika: Az Arduino Nano a forráskódban beállított késleltetést alkalmazza (szimulált vízfeltöltési/leeresztési idő).

4. Presszosztát váltás: A várakozási idő után egy impulzusrelé váltja a presszosztát érintkezőit a vezérlő felé.
EREDMÉNY: A vezérlőpanel pontosan azt érzékeli, mintha a gép megtelt volna vízzel vagy sikeresen leürített volna. A triakok védettek, a működés pedig vizuálisan is ellenőrizhető.

FÁJLLISTA:
PRS_DP_VW_VPW .lay                  (Sprint Layout 5.0 terv) - Vasalásos technika , nincs tükrözve.
PRS_DP_VW_VPW .ino                  (Arduino forráskód)
KÉSZ PRS_DP_VW_VPW. jpg    (Fotó)

MEGJEGYZÉS:
  - A modulról kapcsolási rajzot nem készítettem.
 - A felhasznált alkatrészek , értékek, méretek, beállítások,instrukciók,
a lay. fájlban elérhetőek-ez alapján megépíthető a modul.
-  A snubber  beépítése kötelező a triakok védelme érdekében!  
-  A SNUBBER-ek (ajtózár PTC) úgy van kialakitva hogy relén kereszül alaphelyzetbe zárt, 
(triakra párhuzamusan) így nem tud felmelegedni!
- A 3db PTC-t egy  üvegszálas bakelit házba építettem , a nulla ág-közösítve!

- A modulra két nyomógomb van  beépítve, amikkel kézzel lehet váltani a presszosztát
reléjét, Pld.: Víz le eresztés tesztnél ,"tele" vízszintet szimuláljon.
