         3.MODUL LEIRÁS - M7_DSS


MEGNEVEZÉS: Motor vezérlés, Ajtózár interfész és RPM felügyelet (MOTOR_DSS)

FUNKCIÓ: A motor fizikai meghajtása, terhelés-szimulációja, az ajtózár kezelése és a folyamat digitális monitorozása.

TESZTELÉSI MÓDSZEREK (Kétféle üzemmód):

1. Dinamikus Motor-teszt (Fordulatszám-felügyelettel):
A vezérlő elindítja a KIVÁLASZTOTT PROGRAMOT
Az Arduino folyamatosan méri és kijelzi az RPM-et. Ha a program futása során a fordulat eléri az 1200 RPM-et, 
a biztonsági relé megszakítja a DSS (ajtózár) vonalat.  Ez Kb.: az öblítés vége.
( MOTOR = MAX 16000 RPM  )   Biztonsági okokból: hő, zaj, EMI, a motor fordulatot nem engedem 1200 RPM fölé!
Eredmény: A vezérlő DSS hibaüzenettel leáll, de a teszter kijelzőjén a "MOTOR OK" felirat és hangjelzés igazolja, 
hogy a motorvezérlés (triak, tacho-visszacsatolás) tökéletesen működik.

2. Teljes Programciklus-teszt (EPROM ellenőrzés):
A centrifugálási sebességet a vezérlő kiegészítő modulján  0 RPM-re állítjuk.
Eredmény: A program az elejétől a végéig lefut (fűtés, szivattyúzás, irányváltások). A ciklus legvégén, amikor a vezérlő 
elengedi a DSS-t, a kijelzőn a "TESZT OK" felirat jelenik meg hangjelzés kíséretében, igazolva a teljes szoftveres lefutást.

TECHNIKAI FELÉPÍTÉS:
Ajtózár (DSS): Valós alkatrész , a panelből kivezetve 2db csatlakozó, a két fajta bekötési sémához Pld: DOMINO-BITRON
Motor & Fék: MCA 38/64 motor egyedi örvényáramú fékkel (neodímium mágnesek + alutárcsa).
(A motor terhelését szimulálja)
Digitális egység: Arduino Nano + SSD1306 OLED kijelző + Résoptó szenzor.

KIEGÉSZÍTŐ MOSŐGÉP VEZÉRLŐ MODULOK:
RPM választó: A fordulatszám beállításához.
Időkijelző: A programidő és az EPROM algoritmusok követéséhez.

FÁJLLISTA:
M7_DSS .lay                       (Sprint Layout 5.0 terv) - Vasalásos technika , nincs tükrözve.
M7_DSS .ino                      (Arduino forráskód)
KÉSZ NTC_HE .jpg           (Fotó)

MEGJEGYZÉS:
 - A modulról kapcsolási rajzot nem készítettem.
 - A felhasznált alkatrészek , értékek, méretek, beállítások,instrukciók,
a lay. fájlban elérhetőek-ez alapján megépíthető a modul.

- A MOTORT FÖLDELNI TILOS!  A MENNYIBEN FÉM LAPRA SZERELED, KI KELL SZIGETELNI
A FELFOGATÁSNÁL!








